# Kļūmju novēršana

- Rodoties bojājumam (piemēram, filtra plīsumam), vakuumsūcējs nekavējoties jāizslēdz. Pirms nākošās ieslēgšanas bojājums jānovērš.

Kļūme | Novēršana
--- | ---
Negriežas uzsūkšanas turbīna. | Pārbaudiet barošanas kabeli, kontaktdakšu, drošinātāju, kontaktligzdu un pludiņu (29).
Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (4) vai ieslēdziet pie kontaktligzdas pieslēgto elektroinstrumentu (3).
Negriežas uzsūkšanas turbīna. | Iztukšojiet tvertni (1).
Pēc tvertnes iztukšošanas uzsūkšanas turbīna vairs negriežas. | Izslēdziet vakuumsūcēju, nogaidiet 5 sekundes un tad no jauna to ieslēdziet.
Notīriet pludiņu (29).
Samazināta uzsūkšanas jauda. | Likvidējiet uzsūkšanas sprauslas, uzsūkšanas caurules (21), uzsūkšanas šļūtenes (17) vai ieloču filtra (28) nosprostojumus.
Nomainiet utilizēšanas maisu (20) vai putekļu maisiņu.
Pareizi novietojiet vakuumsūcēja augšējo daļu (6) un noslēdziet aizdares (7).
Nomainiet ieloču filtru (28).
Uzsūkšanas laikā no vakuumsūcēja birst ārā putekļi | Pārbaudiet, vai ieloču filtrs (28) ir pareizi uzstādīts.
Nomainiet ieloču filtru (28).
Nenostrādā automātiskā izslēgšanās (mitrajai uzsūkšanai). | Notīriet pludiņu (29).
Uzsūcot elektronevadošus šķidrumus, kā arī pelējuma izveidošanās gadījumā automātiskā izslēgšanās nefunkcionē. Pastāvīgi kontrolējiet tvertnes piepildīšanās pakāpi.