# Száraz porszívás

## A lerakódott por felszívása

- A porszívó bekapcsolásához nyomja be rövid időre a (4) be-/kikapcsoló gombot.
- A porszívó kikapcsolásához nyomja meg ismét a (4) be-/kikapcsoló gombot.

## Porelszívás működő elektromos kéziszerszámok előtt (lásd a E ábrát)

- A helyiségben egy elegendő mértékű levegőcsere sebességet (L) kell fenntartani, ha a porszívóból kilépő levegő a helyiségbe jut vissza. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat.

A porszívóba egy (3) védőérintkezős dugaszolóaljzat van beépítve. Ehhez egy elektromos kéziszerszámot lehet csatlakoztatni. Vegye tekintetbe a csatlakozásra kerülő elektromos kéziszerszám legnagyobb megengedett csatlakoztatási teljesítményét.

- Szerelje fel a (18) elszívó adaptert.
- Dugja be a (18) elszívó-adaptert az elektromos kéziszerszám elszívó csőcsonkjába.

Figyelem: Olyan elektromos kéziszerszámmal végzett munkák esetén, amelyeknél a légbevezetés a szívótömlőbe alacsony (például szúrófűrészek, csiszolók stb.), a (18) elszívó adapter (26) hamislevegő nyílását ki kell nyitni. A félautomata szűrőtisztítás (SFC) csak így működik problémamentesen.
Ehhez fordítsa olyan helyzetbe a (26) hamislevegő nyílás feletti gyűrűt, hogy maximális nyílás jöjjön létre.

- A porszívó Start/Stop automatikájának üzembe helyezéséhez nyomja be röviden a be-/kikapcsoló gombot (4).
- A porszívó üzembe helyezéséhez kapcsolja be a dugaszolóaljzathoz (3) csatlakoztatott elektromos kéziszerszámot. A porszívó automatikusan elindul.
- Az elszívás befejezéséhez kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.
  A Start/Stop automatika utánfutási funkciója a porszívót még 15 másodpercig működésben tartja, hogy kiszívja a maradék port az elszívótömlőből.
- A porszívó kikapcsolásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (4).