# Techniniai duomenys

Skysčių ir sausų dulkių siurblys | GAS 20 L SFC
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V | 220–240
Nominali naudojamoji galia | W | 1200
Dažnis | Hz | 50–60
Rezervuaro talpa (bruto/neto) | l | 19/15
Talpa neto (skystis) | l | 11,5
Dulkių surinkimo maišelio tūris | l | 7,5
Maks. išretinimasA)
Siurblys | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Maks. oro srautasA)
Siurblys | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. siurbimo galia | W | 245
Klostyto filtro plotas | m² | 0,28
Dulkių klasė |  | L
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 6,4
Apsaugos klasė |  | /I
Siurblio apsaugos tipas |  | IPX4
Šveicarijai skirto tinklo kištuko apsaugos tipas |  | IP55

A)

  Išmatuota su Ø 35 mm ir 3 m ilgio siurbimo žarna

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Automatinis įjungimo ir išjungimo įtaisasA)
| Nominalioji įtampa | Maksimali galia | Minimali galia
--- | --- | --- | ---
ES | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Duomenys apie prijungto elektrinio įrankio leidžiamąją prijungimo galią (priklausomai nuo šalies)