# Сборка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройке, замене принадлежностей или перед хранением извлекайте вилку из розетки. Эта мера пред‌ос‌торожности предотвращает не‌пред‌наме‌ренное включение пылесоса.

Установка принадлежностей для пылеудаления
Монтаж держателя шланга пылеудаления
Монтаж шланга пылеудаления
Установка/извлечение мешка для сбора мусора или мешка для пыли (сухое всасывание)