# Montaż podstawy (zob. rys. A)

Wąż odsysający (17) jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adaptera do odsysania pyłu (18), dyszy wygiętej (19)).

## Montaż dysz i rur

- Podłączyć dyszę wygiętą (19) do węża odsysającego (17), aż oba przyciski (24) węża zaskoczą w zapadce.
- Następnie założyć żądany osprzęt (dyszę do większych zanieczyszczeń, dyszę do fug, rurę itp.) na dyszę wygiętą (19).
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (24) do wewnątrz i zdemontować elementy.

## Montaż adaptera do odsysania pyłu

- Podłączyć adapter do odsysania pyłu (18) do węża odsysającego (17), aż oba przyciski (24) węża zaskoczą w zapadce.
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (24) do wewnątrz i zdemontować elementy.