# Odsysanie na mokro

- Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy palnych ani wybuchowych, takich jak benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać pyłów gorących, tlących się ani wybuchowych. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, opary lub ciecze mogą się zapalić lub wybuchnąć.

- Nie wolno stosować odkurzacza jako pompy wodnej. Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania mieszanki wodno-powietrznej.

## Czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem odsysania na mokro

- Otworzyć zatrzaski (7) i zdjąć górną część odkurzacza (6).

- W razie potrzeby wyjąć worek na odpady (20) lub worek na pył.
- W razie potrzeby należy opróżnić zbiornik (1).

- Nałożyć górną część odkurzacza (6) i zamknąć zatrzaski (7).

## Odsysanie cieczy

- Włączyć odkurzacz.

Odkurzacz wyposażony jest w pływak. Po osiągnięciu maksymalnego napełnienia odsysanie jest przerywane.

- Wyłączyć odkurzacz.

- Opróżnić zbiornik (1).

W celu zapobiegania rozwojowi pleśni po pracy na mokro:

- Zdjąć górną część odkurzacza (6), wyjąć filtr fałdowany (28) i dobrze osuszyć wszystkie części.