# Bakım ve temizlik

- Elektrikli süpürgede bakım veya temizlik, alet ayarları, aksesuar değişimi veya sökme yapmadan önce fişi prizden çekin. Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önler.

- Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.

- Elektrikli süpürgenin bakımını yaparken ve elektrikli süpürgeyi taşırken koruyucu toz maskesi kullanın.

Bağlantı kablosunun değiştirilmesi gerekli ise, güvenlik nedenlerinden dolayı bu tertibat Bosch'den veya Bosch elektrikli el aletleri yetkili servisinden temin edilmelidir.

Bakım personeli ve diğer kişiler için bir tehlike oluşturmadığı takdirde, kullanıcının elektrikli süpürge bakımı yapması için alet sökülüp, temizlenmeli ve bakım işlemi gerçekleştirilmelidir. Olası tehlikelerden kaçınmak için, sökülmeden önce elektrikli süpürge temizlenmelidir. Elektrikli süpürgenin söküleceği mekanın havalandırması iyi olmalıdır. Bakım işlemleri esnasında kişisel koruyucu donanım kullanın. Bakım işlemi tamamlandıktan sonra bakımın yapıldığı alan temizlenmelidir.
Yılda en az bir kez üretici veya yetkili bir kişi tarafından toz tekniği testi yapılmalıdır, örneğin filtrenin hasarlı olup olmadığı, elektrikli süpürgede kaçak olup olmadığı ve kontrol donanımının işlev görüp görmediği kontrol edilmelidir.
Kirli ortamda bulunan, L sınıfına giren elektrikli süpürgelerde aletin bütün dış yüzeyi, içteki makine parçaları temizlenmeli veya sızdırmazlık maddeleri uygulanmalıdır. Bakım ve onarım işlemleri esnasında, yeterli ölçüde temizlenemeyen bütün kirli parçalar atılmalıdır. Bu gibi parçalar geçirgen olmayan torbalar içinde, geçerli mevzuata uygun olarak atılmalıdır.

- Elektrikli süpürgenin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.

##

Hazneyi (1) zaman zaman piyasada bulunan aşındırıcı olmayan temizlik maddesi ile silin ve kurumasını bekleyin.

##

Toz haznesinin düzenli aralıklarla boşaltılması ve filtrenin temizlenmesi optimum emme performansının korunmasını sağlar. Buna rağmen emme performansı yeterli olmazsa, müşteri servisi ile iletişime geçin.

### Filtrenin çıkarılması/değiştirilmesi (bkz. Resimler G1–G2)

Hasar gören katlı filtreyi hemen değiştirin.

- Kilitleri (7) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) çıkarın.

- Filtre tutucu düzeneği (27) sonuna kadar dönme yönünde çevirin ve filtre tutucu düzeneği katlanabilir filtre (28) ile birlikte elektrikli süpürgenin üst parçasından (6) çıkartın.

- Kirlenen/hasar gören katlanabilir filtreyi (28) filtre tutucu düzeneğinden (27) çıkartın.
- Katlanabilir filtrenin (28) lamellerini yumuşak bir fırça ile temizleyin.
  veya
  Hasar gören katlanabilir filtreyi (28) değiştirin.
- Filtre tutucu düzeneği (27) temizlenen/yeni katlanabilir filtreye (28) takın.

- Filtre tutucu düzeneği (27) katlanabilir filtre (28) ile birlikte elektrikli süpürgenin üst parçasına yerleştirin ve filtre tutucu düzeneği (27) dayanak noktasına kadar dönüş yönünde çevirin.

- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) yerine yerleştirin ve kilitleri (7) kapatın.

##

Ara sıra şamandırayı (29) temizleyin.

- Kilitleri (7) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) çıkarın.

- Filtre tutucu düzeneği (27) katlanabilir filtre (28) ile birlikte elektrikli süpürgenin üst parçasından (6) çıkartın.
- Katlanabilir filtreyi (28) filtre tutucu düzeneğinden (27) çıkartın.
- Şamandırayı (29) suyla yıkayın.
- Fitre tutucu düzeneği (27) katlanabilir filtre (28) birlikte tekrar elektrikli süpürgenin üst parçasına (6) yerleştirin.

- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (6) yerine yerleştirin ve kilitleri (7) kapatın.