# Зберігання і транспортування (див. мал. I)

- Спорожніть і очистьте контейнер (1). Для запобігання утворенню цвілі стежте, щоб складчастий фільтр (28) і внутрішня частина пилосмока були сухими.
- Накрутіть шнур на кріплення для шнура (13).
- Вставте приладдя у призначені для цього тримачі: перехідник до пилососа (18) у тримач (12), щілинну насадку (23) у тримач (15), насадку для великого бруду (22) у тримач (16).
- Прокладіть відсмоктувальний шланг (17) навколо кришки пилосмока в тримач (14).
- Переносьте пилосмок за ручку (5).
- Прибирайте пилосмок для зберігання у сухе приміщення і захищайте його від несанкціонованого використання.
- Для фіксування напрямного ролика (9) опустіть гальмо напрямного ролика (10) донизу.