# Mokro usisavanje

- Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće, goruće ili eksplozivne prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

- Usisavač ne smijete koristiti kao pumpu za vodu. Usisavač je namijenjen za usisavanje zraka i mješavine vode.

## Radni koraci prije mokrog usisavanja

- Otvorite zatvarače (7) i skinite gornji dio usisavača (6).

- Eventualno izvadite vrećicu za otpad (20) ili vrećicu za prašinu.
- Po potrebi ispraznite spremnik (1).

- Stavite gornji dio usisavača (6) i zatvorite zatvarače (7).

## Usisavanje tekućina

- Uključite usisavač.

Usisavač je opremljen plovkom. Ako je dosegnuta maksimalna visina punjenja, usisavanje će se zaustaviti.

- Isključite usisavač.

- Ispraznite spremnik (1).

Nakon mokrog usisavanja radi sprječavanja nastajanja plijesni:

- Skinite gornji dio usisavača (6), izvadite naborani filtar (28) i ostavite ih da se dobro osuše.