# Αντιμετώπιση βλαβών

- Εάν παρουσιαστεί μια βλάβη (π.χ. θραύση φίλτρου), ο απορροφητήρας πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως. Προτού τεθεί ξανά σε λειτουργία, πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη.

Πρόβλημα | Αντιμετώπιση
--- | ---
Ο στρόβιλος αναρρόφησης δεν ξεκινά. | Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα, το φις, την ασφάλεια, την πρίζα και τον πλωτήρα (29).
Πατήστε σύντομα το πλήκτρο On/Off (4) ή ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο στην πρίζα ηλεκτρικό εργαλείο (3).
Ο στρόβιλος αναρρόφησης απενεργοποιείται. | Αδειάστε το δοχείο (1).
Ο στρόβιλος αναρρόφησης δεν ξεκινά ξανά μετά το άδειασμα του δοχείου. | Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, μετά από 5 δευτερόλεπτα ενεργοποιήστε τον ξανά.
Καθαρισμός πλωτήρα (29).
Η δύναμη αναρρόφησης μειώνεται. | Απομακρύνετε τα φραξίματα από το ακροφύσιο αναρρόφησης, τον σωλήνα αναρρόφησης (21), τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (17) ή το πτυχωτό φίλτρο (28).
Αλλάξτε τον σάκο αποκομιδής (20) ή τον σάκο σκόνης.
Τοποθετήστε σωστά το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6) και κλείστε τα κλείστρα (7).
Αντικατάσταση πτυχωτού φίλτρου (28).
Έξοδος σκόνης κατά την αναρρόφηση | Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του πτυχωτού φίλτρου (28).
Αντικατάσταση πτυχωτού φίλτρου (28).
Η αυτόματη απενεργοποίηση (υγρή αναρρόφηση) δεν ξεκινά. | Καθαρισμός πλωτήρα (29).
Στα ηλεκτρικά μη αγώγιμα υγρά ή σε περίπτωση δημιουργίας αφρού δε λειτουργεί η αυτόματη απενεργοποίηση. Ελέγχετε συνεχώς τη στάθμη πλήρωσης.