# Märkäimurointi

- Älä imuroi imurilla palonarkoja tai räjähdysherkkiä nesteitä (esimerkiksi bensiiniä, öljyä, spriitä tai liuottimia). Älä imuroi kuumaa, palavaa tai räjähdysaltista pölyä. Älä käytä imuria räjähdysvaarallisissa tiloissa. Pöly, höyry tai nesteet saattavat syttyä palamaan tai räjähtää.

- Imuria ei saa käyttää vesipumppuna. Imuri on tarkoitettu ilma-vesiseoksen imurointiin.

## Työvaiheet ennen märkäimurointia

- Avaa salvat (7) ja ota imurin yläosa (6) pois.

- Poista tarvittaessa jätesäkki (20) tai pölypussi.
- Tarvittaessa tyhjennä säiliö (1).

- Asenna imurin yläosa (6) ja sulje salvat (7).

## Nesteiden imurointi

- Kytke imuri päälle.

Imuri on varustettu uimurilla. Kun suurin sallittu täyttöaste on saavutettu, imuri sammuu.

- Kytke imuri pois päältä.

- Tyhjennä säiliö (1).

Tee seuraavat toimenpiteet märkäimuroinnin jälkeen homehtumisen ehkäisemiseksi:

- Ota imurin yläosa (6) ja laskossuodatin (28) pois ja anna kaikkien osien kuivua perusteellisesti.