# الشفط الرطب

- لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل أو انفجاري. لا تقم بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن اشتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

- لا يجوز استخدام الشافطة كمضخة ماء. هذه الشافطة مخصصة لشفط خليط من الهواء والماء.

## خطوات العمل قبل الشفط الرطب

- افتح الأقفال (7) واخلع الجزء العلوي للشافطة (6).

- إذا لزم الأمر، قم بخلع كيس التصريف (20) أو كيس الغبار.
- قم بتفريغ الوعاء عند اللزوم (1).

- قم تركيب الجزء العلوي للشافطة (6) وتأمين الأقفال (7).

## شفط السوائل

- قم بتشغيل الشافطة.

الشافطة مزودة بعوامة. إذا تم الوصول إلى ارتفاع الملء الأقصى، تتوقف عملية الشفط.

- قم بإطفاء الشافطة.

- قم بتفريغ الوعاء (1).

لتجنب حدوث تعفن بعد عمليات الشفط الرطب:

- اخلع الجزء العلوي للشافطة (6) وأخرج فلتر الطيات (28) واتركهما حتى يجفا جيدا.