# Tehnički podaci

Mokri/suvi usisivač |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nominalni napon | V | 220–240
Nominalna ulazna snaga | W | 1200
Frekvencija | Hz | 50–60
Zapremina rezervoara (bruto/neto) | l | 19/15
Neto zapremina (tečnost) | l | 11,5
Zapremina vrećice za prašinu | l | 7,5
Maks. potpritisakA)
Usisivač | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Maks. zapreminska strujaA)
Usisivač | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. snaga usisavanja | W | 245
Površina nabranog filtera | m² | 0,28
Klasa prašine |  | L
Težina u skladu sa EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Klasa zaštite |  | /I
Vrsta zaštite usisivača |  | IPX4
Vrsta zaštite mrežnog utikača za Švajcarsku |  | IP55

A)

  izmereno usisnim crevom prečnika Ø 35 mm i dužine 3 m

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.

Automatsko pokretanje/zaustavljanjeA)
| Nominalni napon | Maksimalna snaga | Minimalna snaga
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Podatak o maksimalno dozvoljenoj snazi priključka priključenog električnog alata (u zavisnosti od zemlje)