# Remedierea defecţiunilor

- În cazul producerii unei defecţiuni (de exemplu, ruperea filtrului), aspiratorul trebuie oprit imediat. Înainte de a-l repune în funcţiune, trebuie ca mai întâi să remediaţi defecţiunea.

Problemă | Remediere
--- | ---
Turbina de aspirare nu porneşte. | Verifică cablul de alimentare electrică, fişa de reţea, dispozitivul de siguranţă, priza şi plutitorul (29).
Apasă scurt tasta de pornire/oprire (4), respectiv conectează scula electrică racordată la priză (3).
Turbina de aspirare se opreşte. | Goleşte rezervorul (1).
Turbina de aspirare nu reporneşte după golirea rezervorului. | Opreşte aspiratorul şi aşteaptă 5 secunde; după 5 secunde, reporneşte aspiratorul.
Curăţă plutitorul (29).
Puterea de aspirare scade. | Elimină înfundările din duza de aspirare, tubul de aspirare (21), furtunul de aspirare (17) sau filtrul-burduf (28).
Înlocuieşte sacul de eliminarea prafului (20) sau sacul de colectare a prafului.
Aşază corect partea superioară a aspiratorului (6) şi fixează sistemele de blocare (7).
Înlocuieşte filtrul-burduf (28).
Evacuarea prafului la aspirare | Verifică dacă filtrul-burduf (28) este montat corect.
Înlocuieşte filtrul-burduf (28).
Sistemul automat de deconectare (aspirare umedă) nu reacţionează. | Curăţă plutitorul (29).
În cazul lichidelor fără conductibilitate electrică sau la formarea de spumă, deconectarea automată nu funcţionează. Verifică în permanenţă nivelul de umplere.