# Armazenamento e transporte (ver figura I)

- Esvazie e limpe o depósito (1). Para evitar a formação de bolor, certifique-se de que o filtro com pregas (28) e a área interior do aspirador estão secos.
- Enrole o cabo de corrente elétrica no suporte para o cabo (13).
- Insira os acessórios nos respetivos suportes: adaptador de aspiração (18) no suporte (12), bocal para juntas (23) no suporte (15), bocal para lixo grosseiro (22) no suporte (16).
- Coloque a mangueira de aspiração (17) à volta da parte superior do aspirador no suporte (14).
- Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte (5).
- Deposite o aspirador num recinto seco e proteja-o contra utilização não autorizada.
- Para travar os roletes de guia (9) pressione o travão dos roletes de guia (10) para baixo.