# Dati tecnici

Aspiratore a umido/a secco |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Tensione nominale | V | 220–240
Potenza assorbita nominale | W | 1200
Frequenza | Hz | 50–60
Capacità del contenitore (lorda/netta) | l | 19/15
Capacità netta (liquido) | l | 11,5
Capacità del sacchetto raccoglipolvere | l | 7,5
Depressione max.A)
Aspiratore | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Portata volumetrica max.A)
Aspiratore | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Potenza di aspirazione max. | W | 245
Superficie filtro pieghettato | m² | 0,28
Classe di polveri |  | L
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Classe di protezione |  | /I
Grado di protezione aspiratore |  | IPX4
Grado di protezione spina di alimentazione Svizzera |  | IP55

A)

  Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione da Ø 35 mm e 3 m di lunghezza

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.

Funzione start/stop automatico A)
| Tensione nominale | Potenza max. | Potenza min.
--- | --- | --- | ---
UE | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Indicazione della potenza di allacciamento ammessa dell’elettroutensile collegato (in base al Paese)