# Montering af sugetilbehør (se billede A)

Sugeslangen (17) er udstyret med et klipssystem, hvormed sugetilbehør (udsugningsadapter (18), krumt mundstykke (19)) kan tilsluttes.

## Montering af dyser og rør

- Sæt det krumme mundstykke (19) på sugeslangen (17), indtil de to trykknapper (24) på sugeslangen går hørbart i indgreb.
- Sæt derefter det ønskede sugetilbehør (grovsmudsmundstykke, fugemundstykke, sugerør etc.) fast på det krumme mundstykke (19).
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (24) indad og trække delene fra hinanden.

## Montering af udsugningsadapter

- Sæt udsugningsadapteren (18) på sugeslangen (17), indtil de to trykknapper (24) på sugeslangen går hørbart i indgreb.
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (24) indad og trække delene fra hinanden.