# الشفط الجاف

## شفط الغبار المتراكم

- لغرض تشغيل الشافطة اضغط على زر التشغيل والإطفاء (4).
- لغرض إطفاء الشافطة اضغط مجددا على زر التشغيل والإطفاء (4).

## شفط الغبار المتساقط من العدة الكهربائية المشغلة (انظر الصورة E)

- يجب أن يكون معدل تغيير الهواء (L) كافيا في الغرفة في حالة رجوع العادم إلى الغرفة. تراعى التعليمات المحلية المعنية.

تم تركيب مقبس وقاية مؤرض (3) بالشافطة. يمكنك أن تقوم بتوصيل عدة كهربائية أخری به. تراعی قدرة الوصل القصوی المسموحة بالعدة الكهربائية الموصولة.

- قم بتركيب مهايئ الشفط (18).
- أدخل مهايئ الشفط (18) في فوهة شفط العدة الكهربائية.

ملحوظة: عند العمل باستخدام عدد كهربائية ذات دفق منخفض للهواء في خرطوم الشفط (مثلا مناشير الأركت والمجالخ وخلافه)، يجب أن يتم فتح فوهة الهواء الزائف (26) لخرطوم الشفط (18). ومن خلال ذلك فقط يمكن أن تعمل وظيفة التنظيف نصف الأوتوماتيكي للفلتر (SFC) بدون مشاكل.
أدر لهذا الغرض الحلقة الموجودة فوق فوهة الهواء الزائف (26) حتى يتم الوصول إلى أقصى وضع فتح.

- لغرض تشغيل آلية التشغيل/الإيقاف الخاصة بالشافطة، اضغط لوهلة قصيرة على زر التشغيل والإطفاء (4).
- لغرض تشغيل الشافطة، ينبغي إدارة العدة الكهربائية الموصلة بالمقبس (3). يتم تشغيل الشافطة بشكل آلي.
- قم بإطفاء العدة الكهربائية، لإنهاء عملية شفط الغبار.
  تستمر وظيفة التشغيل اللاحق الخاصة بآلية التشغيل والإيقاف لمدة تصل إلى 15 ثانية، لشفط بقايا الغبار من خرطوم الشفط.
- لغرض إطفاء الشافطة اضغط على زر التشغيل والإطفاء (4).