# Jäätmekäitluskoti või tolmukoti paigaldamine/eemaldamine (kuivimemine) (vaata jooniseid D1–D2)

Kuivimemiseks võite jäätmekäitluskoti (20) või tolmukoti (lisavarustus) anumasse (1) asetada. See kergendab tolmu jäätmekäitlust.

##

- Avage tolmuimeja ülaosa sulgurid (7) ja võtke tolmuimeja ülaosa (6) maha.

- Asetage jäätmekäitluskott (20) anumasse (1) täiteavaga eespool.
- Tõmmake täiteava ühendusäärikule kuni ühendusavas oleva süvendini.
- Kontrollige, et jäätmekäitluskott (20) toetuks üleni anuma (1) siseseintele.
- Pöörake jäätmekäitluskoti (20) ülejääk üle anuma (1) serva.

- Asetage tolmuimeja ülaosa (6) kohale ja kinnitage tolmuimeja ülaosa sulgurid (7).

##

- Avage tolmuimeja ülaosa sulgurid (7) ja võtke tolmuimeja ülaosa (6) maha.

- Tõmmake täis jäätmekäitluskott (20) ühendusäärikult tahapoole maha.
- Võtke jäätmekäitluskott (20) ettevaatlikult, ilma seda vigastamata anumast (1) välja.
  Jälgige sealjuures, et jäätmekäitluskott ei puudutaks ühendusäärikut või muid teravaid esemeid.
- Siduge jäätmekäitluskott (20) täiteava alla.

##

- Avage tolmuimeja ülaosa sulgurid (7) ja võtke tolmuimeja ülaosa (6) maha.

- Tõmmake täis tolmukott ühendusäärikult tahapoole maha. Sulgege tolmukoti ava, pöörates kaane ümber. Võtke suletud tolmukott mahutist (1) välja.
- Suruge uus tolmukott tolmuimeja ühendusäärikule. Kontrollige, et tolmukott liibuks kogu pikkuses mahuti (1) siseseinale.

- Asetage tolmuimeja ülaosa (6) kohale ja kinnitage sulgurid (7).