# Сақтау және тасымалдау (I суретін қараңыз)

- Контейнерді (1) босатып, тазалаңыз. Зең басудың алдын алу үшін қатпарлы сүзгі (28) мен сорғыштың іші құрғақ болуын қамтамасыз етіңіз.
- Желілік кабельді кабель ұстағышына (13) ораңыз.
- Керек-жарақтарды өзінің арнайы ұстағыштарына салыңыз: сору адаптерін (18) (12) ұстағышына, саңылау қондырмасын (23) (15) ұстағышына, ірі қоқыс қондырмасын (22) (16) ұстағышына.
- Сорғыш шлангіні (17) сорғыштың жоғарғы бөлігіне өткізіп, ұстағышқа (14) салыңыз.
- Шаңсорғышты тек тасымалдау тұтқасынан (5) ұстаңыз.
- Сорғышты құрғақ бөлмеге қойыңыз және рұқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.
- Басқару дөңгелектерін (9) бекіту үшін басқару дөңгелектерінің тежегішін (10) төмен басыңыз.