# Dépannage

- En présence d’un dysfonctionnement (par ex. déchirement du filtre), arrêtez aussitôt l’aspirateur. Supprimez la cause du dysfonctionnement avant de remettre en marche l’aspirateur.

Problème | Remède
--- | ---
La turbine d’aspiration ne fonctionne pas. | Contrôlez le câble d’alimentation et son connecteur, le fusible, la prise électrique et le flotteur (29).
Actionnez brièvement la touche Marche/Arrêt (4) ou mettez en marche l’outil électroportatif (3) connecté à la prise électrique.
La turbine d’aspiration s’arrête. | Videz la cuve (1).
La turbine d’aspiration ne fonctionne plus après le vidage de la cuve. | Arrêtez l’aspirateur, attendez 5 s puis remettez-le en marche.
Nettoyez le flotteur (29).
Le pouvoir aspirant diminue. | Débouchez la buse d’aspiration, le tube d’aspiration (21), le tuyau d’aspiration (17) et/ou le filtre plissé (28).
Remplacez le sac jetable (20) ou le sac à poussière.
Remettez en place correctement la partie supérieure de l’aspirateur (6) et verrouillez correctement les pattes de fermeture (7).
Remplacez le filtre plissé (28).
Rejet de poussières lors de l’aspiration | Vérifiez si le filtre plissé (28) est bien en place.
Remplacez le filtre plissé (28).
L’arrêt automatique (aspiration de liquides) ne fonctionne pas. | Nettoyez le flotteur (29).
L’arrêt automatique ne fonctionne pas dans le cas de liquides non conducteurs ou en cas de formation de mousse. Contrôlez régulièrement le niveau de remplissage.