# Eliminazione delle anomalie

- Qualora si verifichi un’anomalia (ad es. rottura del filtro), l’aspiratore andrà immediatamente spento. Prima che l’aspiratore venga rimesso in funzione, l’anomalia dovrà essere stata eliminata.

Problema | Rimedio
--- | ---
La turbina di aspirazione non si avvia. | Controllare cavo di alimentazione, spina di alimentazione, fusibile, presa di corrente e galleggiante (29).
Premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento (4) o accendere l’elettroutensile collegato alla presa di corrente (3).
La turbina di aspirazione si spegne. | Svuotare il contenitore (1).
La turbina di aspirazione non si riavvia dopo lo svuotamento del contenitore. | Spegnere l’aspiratore e attendere 5 secondi; dopo 5 secondi, riaccenderlo.
Pulire il galleggiante (29).
La potenza di aspirazione diminuisce. | Rimuovere eventuali intasamenti dalla bocchetta di aspirazione, dal tubo di aspirazione (21), dal tubo flessibile di aspirazione (17) o dal filtro pieghettato (28).
Sostituire il sacchetto per lo smaltimento (20) o il sacchetto raccoglipolvere.
Applicare correttamente la parte superiore dell’aspiratore (6) e richiudere le chiusure (7).
Sostituire il filtro pieghettato (28).
Fuoriuscita di polvere durante l’aspirazione | Controllare che il filtro pieghettato (28) sia montato correttamente.
Sostituire il filtro pieghettato (28).
Lo spegnimento automatico (aspirazione a umido) non interviene. | Pulire il galleggiante (29).
In presenza di liquidi non conduttivi, oppure di schiuma, lo spegnimento automatico non funziona. Controllare costantemente il livello di riempimento.