# Aspiration de liquides

- N’utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N’aspirez pas de poussières très chaudes, incandescentes ou explosives. N’utilisez pas l’aspirateur dans des locaux à atmosphère explosive. Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s’enflammer ou d’exploser.

- N’utilisez pas l’aspirateur comme une pompe à eau. L’aspirateur est conçu pour aspirer des mélanges d’air et d’eau.

## Étapes préalables à l’aspiration de liquides

- Défaites les attaches (7) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (6).

- Retirez le sac jetable (20) ou le sac à poussière qui se trouve éventuellement dans la cuve.
- Si la cuve (1) n’est pas vide, videz-la.

- Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (6) et fermez les fermetures (7).

## Aspiration de liquides

- Mettez en marche l’aspirateur.

L’aspirateur est doté d’un flotteur. L’aspirateur s’arrête dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte.

- Arrêtez l’aspirateur.

- Videz la cuve (1).

Pour éviter la formation de moisissures après avoir aspiré des liquides :

- Retirez la partie supérieure de l’aspirateur (6), retirez le filtre plissé (28) et laissez tout bien sécher.