# Imitarvikute paigaldamine (vt jn A)

Imivoolik (17) on varustatud klamberkinnituse süsteemiga, mille abil saab ühendada imitarvikuid (imemisadapter (18), kõverdatud otsak (19)).

## Otsakute ja torude paigaldamine

- Asetage kõverdatud otsak (19) imivoolikule (17), kuni mõlemad imivooliku surunupud (24) kuuldavalt fikseeruvad.
- Seejärel lükake soovitud imitarvik (jämeda mustuse otsak, vuugiotsik, imitoru jne) kindlalt kõverdatud otsakule (19).
- Mahavõtmiseks vajutage surunupud (24) sisse ja tõmmake detailid lahti.

## Tolmueemaldusadapteri paigaldamine

- Asetage imemisadapter (18) imivoolikule (17), kuni mõlemad imivooliku surunupud (24) kuuldavalt fikseeruvad.
- Eemaldamiseks suruge surunupud (24) sisse ja tõmmake adapter lahti.