# Работа с електро‌инструмента

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, преди извършване на настройки по уреда, смяна на аксесоари или оставяне на прахосмукачката, изваждайте кабела от контакта. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.

Внимавайте при използването на прахосмукачката за това, управляващите колелца (9) да са блокирани със спирачките на управляващите колелца (10), за да се предпази прахосмукачката от неволно изтъркулване. Тествайте функционирането на ходовите колела (8) и управляващите колелца (9) преди работа със съответната основа.

Пускане в експлоатация
Сухо смучене
Мокро смучене
Полуавтоматично почистване на филтъра