# Vzdrževanje in čiščenje

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

- Za dobro in varno delo naj bodo sesalnik in prezračevalne reže vedno čisti.

- Pri čiščenju in vzdrževanju sesalnika si nadenite protiprašno masko.

Če morate zamenjati priključni kabel, storite to pri servisu Bosch ali pooblaščenem servisu za električna orodja Bosch, da ne pride do ogrožanja varnosti.

Pri vzdrževanju mora uporabnik sesalnik razdreti, očistiti in na njem opraviti vzdrževalna dela, če so ta izvedljiva, ne da bi pri tem povzročil nevarnost za vzdrževalno osebje in druge prisotne osebe. Pred razdrtjem je treba očistiti sesalnik, da preprečite morebitne nevarnosti. Dobro prezračite prostor, v katerem boste razdrli sesalnik. Med vzdrževanjem nosite osebno zaščitno opremo. Po vzdrževanju očistite vzdrževalno območje.
Najmanj enkrat letno mora proizvajalec ali usposobljena oseba izvesti prašnotehnično kontrolo, npr. glede na poškodbe filtra, preizkus tesnosti sesalnika in funkcijo kontrolne priprave.
Pri sesalnikih razreda L, ki so bili v umazanem okolju, je treba očistiti zunanjost in vse strojne dele oz. jih obdelati s tesnilnimi sredstvi. Med izvedbo vzdrževanj in popravil je treba vse umazane dele, ki jih ni mogoče zadovoljivo očistiti, vreči v odpadke. Takšne dele odstranite v neprepustnih vrečah ob upoštevanju veljavnih določil za odstranitev tovrstnih odpadkov.

- Ohišje sesalnika občasno očistite z vlažno krpo.

##

Zbiralnik (1) občasno obrišite z običajnim, neabrazivnim čistilnim sredstvom in dovolite, da se popolnoma posuši.

##

Redno praznjenje zbiralnika za prah in čiščenje filtrov zagotavlja optimalno sesalno moč. Če kljub temu ne morete vzpostaviti sesalne moči, morate sesalnik odpeljati na servis.

### Odstranitev/menjava filtra (glejte slike G1–G2)

Poškodovan nagubani filter nemudoma zamenjajte.

- Odprite zapirala (7) in odstranite zgornji del sesalnika (6).

- Držalo filtra (27) zavrtite v smeri vrtenja do prislona in držalo filtra skupaj z nagubanim filtrom (28) odstranite iz zgornjega dela sesalnika (6).

- Umazan/poškodovan naguban filter (28) odstranite iz držala filtra (27).
- Z mehko krtačko očistite lamele nagubanega filtra (28).
  ali
  Zamenjajte poškodovan naguban filter (28).
- Držalo filtra (27) namestite na očiščen/nov naguban filter (28).

- Držalo filtra (27) vstavite skupaj z nagubanim filtrom (28) v zgornji del sesalnika in zavrtite držalo filtra (27) do prislona v smer vrtenja .

- Namestite zgornji del sesalnika (6) in zaprite zapirala (7).

##

Občasno očistite plovec (29).

- Odprite zapirala (7) in odstranite zgornji del sesalnika (6).

- Odstranite držalo filtra (27) skupaj z nagubanim filtrom (28) iz zgornjega dela sesalnika (6).
- Snemite naguban filter (28) z držala filtra (27).
- Izperite plovec (29) z vodo.
- Namestite držalo filtra (27) skupaj z nagubanim filtrom (28) spet v zgornji del sesalnika (6).

- Namestite zgornji del sesalnika (6) in zaprite zapirala (7).