# Trikčių šalinimas

- Įvykus trikčiai (pvz., įtrūkus filtrui), siurblį reikia iškart išjungti. Prieš įjungiant iš naujo, būtina pašalinti triktį.

Gedimas | Šalinimas
--- | ---
Neįsijungia siurbimo turbina. | Patikrinkite maitinimo laidą, kištuką, saugiklį, kištukinį lizdą ir plūdurą (29).
Trumpai paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (4) arba įjunkite prie kištukinio lizdo prijungtą elektrinį įrankį (3).
Išsijungia siurbimo turbina. | Ištuštinkite rezervuarą (1).
Po rezervuaro ištuštinimo nebeįsijungia siurbimo turbina. | Siurblį išjunkite ir 5 sekundes palaukite, po 5 sekundžių vėl įjunkite.
Išvalykite plūdurą (29).
Mažėja siurbimo galia. | Pašalinkite kamščius iš siurbimo antgalių, siurbimo vamzdžių (21), siurbimo žarnos (17) ir klostyto filtro (28).
Pakeiskite šalinimo maišelį (20) arba dulkių surinkimo maišelį.
Tinkamai uždėkite siurblio viršutinę dalį (6) ir užspauskite užraktus (7).
Pakeiskite klostytą filtrą (28).
Siurbiant prasiskverbia dulkių | Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas klostytas filtras (28).
Pakeiskite klostytą filtrą (28).
Nesuveikia automatinis išjungimo įtaisas (skysčių siurbimas). | Išvalykite plūdurą (29).
Jei skysčiai nėra laidūs elektrai arba jei susidaro putų, automatinis išjungimo įtaisas neveikia. Nuolat tikrinkite pripildymo lygį.