# Сухе відсмоктування

## Відсмоктування пилу, що поосідав

- Щоб увімкнути пилосмок, коротко натисніть на вимикач (4).
- Щоб вимкнути пилосмок, ще раз натисніть на вимикач (4).

## Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів (див. мал. E)

- У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітрообміну (L), якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.

У пилосос інтегрована розетка із захисним контактом (3). У неї можна увімкнути зовнішній електроінструмент. Зважайте на максимально допустиму споживану потужність під’єднаного електроінструмента.

- Монтуйте відсмоктувальний адаптер (18).
- Встроміть відсмоктувальний адаптер (18) у витяжний патрубок електроінструмента.

Вказівка: під час роботи з електроінструментами з малою подачею повітря у відсмоктувальний шланг (напр., лобзики, шліфувальні машини тощо) необхідно відкривати отвір для повітря із заглушкою (26) на відсмоктувальному адаптері (18). Лише за таких умов напівавтоматичне очищення фільтра (SFC) може працювати нормально.
Для цього повертайте кільце на отворі для повітря із заглушкою (26), поки отвір не стане максимальним.

- Для увімкнення автоматичного увімкнення/вимкнення пилосмока короткочасно натисніть вимикач (4).
- Щоб увімкнути пилосос, увімкніть підключений до розетки (3) електроінструмент. Пилосос автоматично починає працювати.
- Вимкніть електроінструмент, щоб відсмоктування припинилось.
  Функція автоматичного пуску/зупинки після роботи продовжує працювати до 15 секунд після вимкнення, щоб всмоктати залишки пилу з відсмоктувального шланга.
- Для вимкнення пилосмока натисніть вимикач (4).