# Odkladanie a preprava (pozri obrázok I)

- Vyprázdnite a vyčistite nádobu (1). Na zabránenie tvorbe plesní sa postarajte o to, aby boli skladaný filter (28) a vnútorná oblasť vysávača suché.
- Naviňte sieťový kábel okolo držiaka na kábel (13).
- Príslušenstvo zasuňte do určených držiakov: odsávací adaptér (18) do držiaka (12), štrbinovú dýzu (23) do držiaka (15), dýzu na hrubé nečistoty (22) do držiaka (16).
- Saciu hadicu (17) vložte okolo hornej časti vysávača do držiaka (14).
- Vysávač prenášajte len za rukoväť (5).
- Vysávač odložte v suchej miestnosti a zaistite ho pred neoprávneným používaním.
- Na zablokovanie koliesok (9) stlačte nohou brzdu koliesok (10) nadol.