# Vysávanie namokro

- Vysávačom nevysávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol, rozpúšťadlá. Nevysávajte horúci, horiaci ani výbušný prach. Vysávač nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu. Prach, výpary alebo kvapaliny by sa mohli vznietiť alebo explodovať.

- Vysávač sa nesmie používať ako vodné čerpadlo. Vysávač je určený na vysávanie vzduchu a vodnej zmesi.

## Postup pred vysávaním namokro

- Otvorte uzávery (7) a odoberte hornú časť vysávača (6).

- V prípade potreby odstráňte odpadové vrecko (20) alebo vrecko na prach.
- V prípade potreby vyprázdnite nádobu (1).

- Hornú časť vysávača (6) znova nasaďte a zatvorte uzávery (7).

## Vysávanie kvapalín

- Zapnite vysávač.

Vysávač je vybavený plavákom. Keď sa dosiahne maximálna výška hladiny, vysávanie sa zastaví.

- Vypnite vysávač.

- Vyprázdnite nádobu (1).

Aby sa zabránilo tvorbe plesní po vysávaní namokro:

- Odoberte hornú časť vysávača (6), vyberte skladaný filter (28) a nechajte ho dobre vyschnúť.