# Mise en place/retrait du sac jetable ou du sac à poussières (aspiration de matières sèches) (voir figures D1–D2)

Pour l’aspiration de matières sèches, vous pouvez placer dans la cuve (1) soit un sac jetable (20) soit un sac à poussières (accessoire). Cela facilite l’élimination de la poussière.

##

- Défaites les attaches (7) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (6).

- Insérez le sac jetable (20) dans la cuve (1) avec l’ouverture de remplissage orientée vers le haut.
- Tirez l’ouverture de remplissage au-dessus de la bride de raccordement jusqu’au renfoncement.
- Faites en sorte que le sac jetable (20) épouse bien tout l’intérieur de la cuve (1).
- Rabattez le reste du sac jetable (20) au-dessus du bord de la cuve (1).

- Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (6) et verrouillez les attaches (7).

##

- Défaites les attaches (7) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (6).

- Dégagez vers l’arrière le sac jetable plein (20) de la bride.
- Retirez avec précaution le sac jetable (20) de la cuve (1), sans l’endommager.
  Veillez ce faisant à ce que le sac jetable ne frotte pas contre la bride ou contre d’autres objets proéminents ou saillants.
- Faites un nœud sous l’ouverture de remplissage du sac jetable (20).

##

- Défaites les attaches (7) et retirez la partie supérieure de l'aspirateur (6).

- Dégagez vers l’arrière le sac à poussières plein de la bride. Fermez l’ouverture du sac à poussières en rabattant le couvercle. Retirez le sac à poussières fermé de la cuve (1).
- Glissez le nouveau sac à poussières au-dessus de la bride de l’aspirateur. Faites en sorte que le sac à poussière appuie bien sur toute sa longueur contre la paroi de la cuve (1).

- Remettez en place la partie supérieure de l’aspirateur (6) et verrouilez les attaches (7).