# Skysčių siurbimas

- Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų, degančių ar sprogių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogioje aplinkoje. Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

- Siurblį draudžiama naudoti kaip vandens siur‌blį. Siurblys yra skirtas oro ir vandens mišiniui susiurbti.

## Darbo žingsniai prieš pradedant siurbti skysčius

- Atspauskite užraktus (7) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (6).

- Jei reikia, naudokite šalinimo maišelį (20) arba dulkių surinkimo maišelį.
- Jei reikia, ištuštinkite rezervuarą (1).

- Uždėkite siurblio viršutinę dalį (6) ir užspauskite užraktus (7).

## Skysčių siurbimas

- Įjunkite siurblį.

Siurblys yra su plūduru. Kai pasiekiamas maksimalus pripildymo aukštis, siurbimas sustabdomas.

- Išjunkite siurblį.

- Ištuštinkite rezervuarą (1).

Siekiant išvengti pelėsių susidarymo po skysčių siurbimo:

- Nuimkite siurblio viršutinę dalį (6), išimkite klostytą filtrą (28) ir palikite, kad viskas gerai išdžiūtų.