# مکش خشک

## مکش گرد و غبارهای جمع شده

- جهت روشن کردن جاروبرق، دکمه روشن/خاموش (4) را کوتاه فشار دهید.
- جهت خاموش کردن جاروبرقی، دکمه روشن/خاموش (4) را مجدداً فشار دهید.

## مکش گرد و غبارهای ناشی از ابزارهای برقی در حال کار (رجوع کنید به تصویر E)

- چنانچه خروجی هوا در اتاق کاهش یابد، بایستی جریان تهویه کافی هوا در اتاق برقرار باشد. به قوانین کشور خود توجه نمایید.

یک پریز اِرت دار (3) درون جاروبرقی تعبیه شده است. در آنجا می‌توانید یک ابزار برقی خارجی متصل نمایید. به حداکثر ظرفیت اتصال مجاز برای ابزار برقی متصل شده، توجه نمایید.

- آداپتور مکش (18) را نصب کنید.
- آداپتور مکش (18) را در لوله اتصال به دستگاه مكش ابزار برقی قرار دهید.

نکته: هنگام کار با ابزارهای برقی، که فشار هوای ورودی شان در شیلنگ مکش کم است (مثلاً اره های عمود بُر، ساب زن و غیره)، باید سوراخ هواگیری (26) آداپتور مکش (18) باز شود. تنها اینگونه تمیز کننده نیمه خودکار (SFC) بدون اشکال کار می کند.
بدین منظور، حلقه بالای سوراخ هواگیری (26) را بچرخانید تا حداکثر قطر سوراخ ایجاد گردد.

- برای راه اندازی شروع/توقف اتوماتیک جاروبرقی، دکمه روشن/خاموش (4) را کوتاه فشار دهید.
- برای راه ‌اندازی جاروبرقی، ابزار برقی متصل به پریز (3) را روشن کنید. جاروبرقی به طور اتوماتیک شروع به کار می کند.
- ابزار برقی را خاموش کنید تا بتوان مکش را متوقف کرد.
  تداوم عملکرد اتوماتیک شروع/توقف تا 15 ثانیه ادامه دارد تا بتواند بقایای گرد و غبار را از شیلنگ مکش بیرون بکشد.
- برای خاموش کردن جاروبرقی، دکمه روشن/خاموش (4) را فشار دهید.