# Våtsuging

- Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt, brennende eller eksplosivt støv. Ikke bruk sugeren i eksplosjonsfarlige rom. Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

- Sugeren må ikke brukes som vannpumpe. Sugeren er beregnet for suging av luft/vann-blanding.

## Før våtsuging

- Åpne låsene (7), og ta av støvsugeroverdelen (6).

- Fjern avfallsposen (20) eller støvposen ved behov.
- Tøm beholderen (1) ved behov.

- Sett på sugeroverdelen (6), og lukk låsene (7).

## Suging av væsker

- Slå på støvsugeren.

Støvsugeren er utstyrt med en flottør. Sugingen stoppes når maksimal påfyllingshøyde er nådd.

- Slå av støvsugeren.

- Tøm beholderen (1).

For å unngå muggdannelse etter våtsuging:

- Ta av støvsugeroverdelen (6), ta ut foldefilteret (28) og la alt tørke godt.