# Montera sugtillbehör (se bild A)

Sugslangen (17) är utrustad med ett klämsystem med vilket sugtillbehöret (utsugsadapter (18), det böjda munstycket (19)) kan anslutas.

## Montera munstycken och rör

- Sätt det böjda munstycket (19) på sugslangen (17) tills de båda tryckknapparna (24) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- Sätt därefter fast önskat sugtillbehör (grovmunstycke, fogmunstycke, dammsugarrör osv.) på det böjda munstycket (19).
- För att demontera trycker du tryckknapparna (24) inåt och drar komponenterna åt sidan.

## Montera utsugsadaptern

- Sätt utsugsadaptern (18) på sugslangen (17) tills de båda tryckknapparna (24) på sugslangen snäpper fast hörbart.
- För att demontera trycker du tryckknapparna (24) inåt och drar komponenterna åt sidan.