# Jätesäkin tai pölypussin asentaminen/poistaminen (kuivaimurointi) (katso kuvat D1–D2)

Kuivaimurointia varten voit asentaa jätesäkin (20) tai pölypussin (lisätarvike) säiliöön (1). Tämä helpottaa pölyjätteen hävittämistä.

##

- Avaa salvat (7) ja ota imurin yläosa (6) pois.

- Asenna jätesäkki (20) täyttöaukko ylöspäin säiliöön (1).
- Vedä täyttöaukko kiinnityslaipan yli kiinnityslaipan syvennykseen asti.
- Varmista, että jätesäkki (20) on kokonaisuudessaan säiliön (1) sisäseiniä vasten.
- Käännä jätesäkin (20) ylituleva osa säiliön (1) reunan yli.

- Asenna imurin yläosa (6) ja sulje salvat (7).

##

- Avaa salvat (7) ja ota imurin yläosa (6) pois.

- Vedä täysi jätesäkki (20) takakautta irti kiinnityslaipasta.
- Ota jätesäkki (20) varovasti ja säkin pintaa vaurioittamatta pois säiliöstä (1).
  Varo, ettei jätesäkki rikkoudu kiinnityslaipan tai muiden terävien osien takia.
- Sido jätesäkki (20) kiinni täyttöaukon alapuolelta.

##

- Avaa salvat (7) ja ota imurin yläosa (6) pois.

- Irrota täysi pölypussi kiinnityslaipasta vetämällä sitä taaksepäin. Sulje pölypussin suu kannella. Irrota suljettu pölypussi säiliöstä (1).
- Asenna uusi pölypussi imurin liitäntälaipan päälle. Varmista, että pölypussi on koko pituudeltaan säiliön (1) sisäseinää vasten.

- Asenna imurin yläosa (6) ja sulje salvat (7).