# Odstranění poruchy

- V případě poruchy (např. prasknutí filtru) je třeba vysavač okamžitě vypnout. Před novým uvedením do provozu musí být porucha odstraněna.

Problém | Odstranění
--- | ---
Motor vysavače se nerozběhne. | Zkontrolujte síťový kabel, síťovou zástrčku, pojistku, síťovou zásuvku a plovák (29).
Stiskněte krátce tlačítko zapnutí/vypnutí (4), resp. zapněte elektrické nářadí připojené k síťové zásuvce (3).
Motor vysavače se vypne. | Vyprázdněte nádobu (1).
Motor vysavače se po vyprázdnění nádoby nerozběhne. | Vysavač vypněte a počkejte 5 sekund, po 5 sekundách ho znovu zapněte.
Vyčistěte plovák (29).
Klesá sací síla. | Odstraňte ucpání v sací hubici, sací trubce (21), sací hadici (17) nebo skládaném filtru (28).
Vyměňte odpadní vak (20) nebo vak na prach.
Nasaďte správně horní díl vysavače (6) a zavřete uzávěry (7).
Vyměňte skládaný filtr (28).
Při vysávání uniká prach | Zkontrolujte, zda je správně nasazený skládaný filtr (28).
Vyměňte skládaný filtr (28).
Nefunguje automatické vypnutí (mokré sání). | Vyčistěte plovák (29).
U elektricky nevodivých kapalin nebo při tvorbě pěny automatické vypnutí nefunguje. Neustále kontrolujte naplnění.