# Tørsugning

## Opsugning af aflejret støv

- Når du skal tænde støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (4).
- Når du skal slukke støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (4) igen.

## Bortsugning af opstået støv fra kørende el-værktøj (se billede E)

- Der skal være et tilstrækkeligt luftskifte (L) i rummet, hvis afgangsluften føres tilbage til rummet. Overhold de relevante nationale bestemmelser.

Støvsugeren har en integreret isoleret jordkontakt (3). Der kan du tilslutte et eksternt el-værktøj. Overhold den maksimalt tilladte tilslutningseffekt for det tilsluttede el-værktøj.

- Monter udsugningsadapteren (18).
- Sæt udsugningsadapteren (18) i el-værktøjets udsugningsstuds.

Bemærk: Hvis du arbejder med el-værktøj, hvis lufttilførsel i sugeslangen er lav (f.eks. stiksave, slibemaskiner osv.), skal du åbne åbningen til forkert luft (26) på udsugningsadapteren (18). Dette er en forudsætning for, at den halvautomatiske filterrengøring (SFC) kan arbejde uden problemer.
Drej i den forbindelse ringen over åbningen til forkert luft (26), indtil der opstår en maksimal åbning.

- Ved ibrugtagning af start/stop-automatikken på støvsugeren skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen (4).
- Ved ibrugtagning af støvsugeren skal du tænde el-værktøjet, der er sluttet til stikkontakten (3). Støvsugeren starter automatisk.
- Sluk el-værktøjet, hvis bortsugningen skal afsluttes.
  Start/stop-automatikkens efterløbsfunktion kører i op til 15 sekunder for at bortsuge resterende støv fra sugeslangen.
- For at slukke skal du trykke på tænd/sluk-knappen (4).