# Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri EN 60335-2-69 uyarınca belirlenmektedir.

Elektrikli süpürgenin A ağırlıklı ses basıncı seviyesi tipik olarak şöyledir 72 dB(A). Tolerans K = 2 dB. Gürültü seviyesi çalışma sırasında belirtilen değerleri aşabilir. Kulak koruması kullanın!

Toplam titreşim değerleri ah (üç yönün vektör toplamı) ve Tolerans K EN 60335-2-69 uyarınca belirlenmektedir:
ah < 2,5 m/sn2, K = 1,5 m/sn2.