# نگه داری و حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر I)

- محفظه (1) را تخلیه و تمیز کنید. برای جلوگیری از تشکیل قارچ، به این نکته توجه کنید که فیلتر پلیسه دار (28) و نواحی داخلی جاروبرقی خشک شوند.
- کابل برق را دور نگه دارنده کابل (13) کلاف کنید.
- متعلقات را در نگه دارنده های مربوطه قرار دهید: آداپتور مکش (18) را در نگه دارنده (12)، نازل دوکی (23) را در نگه دارنده (15)، نازل کف (22) را در نگه دارنده (16).
- شیلنگ مکش (17) را دور قسمت بالای جاروبرقی در نگه دارنده (14) قرار دهید.
- جاروبرقی را از دسته (5) حمل کنید.
- جاروبرقی را در یک اتاق خشک قرار دهید و آن را در برابر کاربری غیر مجاز محافظت کنید.
- جهت تثبیت کردن چرخ های فرمان (9)، ترمز چرخ فرمان (10) را پایین بیاورید.