# Tehniskie parametri

Vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V | 220–240
Nominālā ieejas jauda | W | 1200
Frekvence | Hz | 50–60
Tvertnes tilpums (bruto/neto) | l | 19/15
Neto tilpums (šķidrumam) | l | 11,5
Putekļu maisiņa tilpums | l | 7,5
Maks. gaisa retinājumsA)
Vakuumsūcējam | hPa | 202
Turbīnai | hPa | 215
Maks. tilpuma plūsmaA)
Vakuumsūcējam | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbīnai | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. uzsūkšanas jauda | W | 245
Ieloču filtra laukums | m² | 0,28
Putekļu klase |  | L
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Aizsardzības klase |  | /I
Vakuumsūcēja aizsardzības klase |  | IPX4
Šveices kontaktspraudņa aizsardzības klase |  | IP55

A)

  Izmērīts ar 3 m garu uzsūkšanas šļūteni ar Ø 35 mm

Parametri ir sniegti nominālajam spriegumam [U] 230 V. Elektroinstrumentiem, kas paredzēti zemākam spriegumam vai ir modificēti atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.

Automātiska ieslēgšanās/izslēgšanās A)
| Nominālais spriegums | Maksimālā jauda | Minimālā jauda
--- | --- | --- | ---
ES | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Dati par pievienotā elektroinstrumenta maksimālo pieslēgšanās jaudu (atkarībā no valsts)