# Mokro sesanje

- S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola ali topil. Ne sesajte vročega, gorečega ali eksplozivnega prahu. Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Prah, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

- Sesalnika ni dovoljeno uporabljati kot vodno črpalko. Sesalnik je namenjen sesanju mešanice zraka in vode.

## Postopek pred mokrim sesanjem

- Odprite zapirala (7) in odstranite zgornji del sesalnika (6).

- Po potrebi odstranite vrečko za odpad (20) ali vrečko za prah.
- Po potrebi izpraznite zbiralnik (1).

- Namestite zgornji del sesalnika (6) in zaprite zapirala (7).

## Sesanje tekočin

- Vklopite sesalnik.

Sesalnik je opremljen s plovcem. Ko je dosežena najvišja raven napolnjenosti, se sesanje ustavi.

- Izklopite sesalnik.

- Izpraznite zbiralnik (1).

Za preprečevanje nastajanja plesni po mokrem sesanju:

- Odstranite zgornji del sesalnika (6), odstranite naguban filter (28) in pustite, da se vse dobro posuši.