# Usuwanie usterek

- W razie awarii (np. pęknięcia filtra), należy bezzwłocznie wyłączyć odkurzacz. Przed ponownym uruchomieniem należy usunąć awarię.

Problem | Rozwiązanie
--- | ---
Nie można uruchomić turbiny. | Skontrolować przewód sieciowy, wtyczkę, bezpiecznik, gniazdo i pływak (29).
Krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik (4) lub włączyć podłączone do gniazda elektronarzędzie (3).
Turbina wyłącza się. | Opróżnić zbiornik (1).
Nie można uruchomić turbiny po opróżnieniu zbiornika. | Wyłączyć odkurzacz i odczekać 5 sekund, po 5 sekundach ponownie włączyć odkurzacz.
Oczyścić pływak (29).
Siła ssania słabnie. | Usunąć zanieczyszczenia blokujące dyszę, rurę (21), wąż odsysający (17) lub filtr fałdowany (28).
Wymienić worek na odpady (20) lub worek na pył.
Poprawić pozycję górnej części odkurzacza (6) i zamknąć zatrzaski (7).
Wymienić filtr fałdowany (28).
Wydobywanie się pyłu z odkurzacza w trakcie odkurzania | Skontrolować, czy filtr fałdowany (28) jest prawidłowo zamontowany.
Wymienić filtr fałdowany (28).
Nie działa automatyczny wyłącznik podczas pracy na mokro. | Oczyścić pływak (29).
W przypadku cieczy przewodzących lub spienionych automatyczny wyłącznik nie działa. Stale należy kontrolować poziom napełnienia zbiornika.