# تمیزکننده فیلتر نیمه‌خودکار (رجوع کنید به F)

چنانچه قدرت مکش کافی نباشد، بایستی تصفیه ی فیلتر را به کار انداخت.

تعداد دفعات تصفیه ی فیلتر به نوع و مقدار گرد و غبار بستگی دارد. تصفیه ی منظم، حداکثر توان دستگاه را ثابت نگاه می دارد.

در مورد تمیز کننده ی نیمه خودکار فیلتر (SFC) با برگشت جریان هوا، پره های فیلتر از گرد و غبار مانده پاک می شوند.

فیلتر پره‌ای دارای آلودگی سطحی دارای کارایی کامل می‌باشد. تمیز کردن دستی فیلتر با تکاندن یا زیر فشار باد گرفتن نیاز نیست و ممکن است حتی به فیلتر آسیب برساند.

## فعال کردن تمیز کننده ی SFC

- با کف دست، ورودی‌های نازل و شلنگ مکش را ببندید.
- سه بار کلید SFC (11) را فشار دهید.