# Prevádzka

- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prv než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo prv než vysávač odložíte. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.

Pri prevádzke vysávača dbajte na to, aby boli kolieska (9) blokované brzdami koliesok (10), aby sa vysávač chránil pre neúmyselným uvedením do pohybu. Pred prevádzkou vyskúšajte funkčnosť kolies (8) a vodiacich koliesok (9) na príslušnom podklade.

Uvedenie do prevádzky
Vysávanie nasucho
Vysávanie namokro
Poloautomatické čistenie filtra