# Priežiūra ir valymas

- Prieš pradėdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norėdami siurblį sandėliuoti, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad ventiliacinės angos ir siur‌blys būtų švarūs.

- Atlikdami siurblio priežiūros ar valymo darbus, dėvėkite respiratorių.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Jei techninės priežiūros darbus atlieka naudotojas, siurblį reikia išmontuoti, išvalyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei ją atliekant nebus keliamas pavojus techninę priežiūrą atliekančiam personalui ar kitiems asmenims. Prieš išmontuojant siurblį reikia išvalyti, kad būtų išvengta galimų pavojų. Patalpa, kurioje išmontuojamas siurblys, turi būti gerai vėdinama. Atlikdami techninės priežiūros darbus dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Atlikus techninės priežiūros darbus reikia išvalyti techninės priežiūros zoną.
Bent kartą metuose gamintojas ar įgaliotas asmuo privalo atlikti siurblio techninių savybių, susijusių su dulkių surinkimu, patikrinimą, pvz., ar nepažeistas filtras, ar siurblys sandarus, kaip veikia kontrolinis įtaisas.
L klasės siurblius, kurie buvo užterštoje aplinkoje, reikia nuvalyti iš išorės, taip pat reikia nuvalyti arba apdoroti sandarinamosiomis medžiagomis visas mašinos dalis. Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus visas užterštas dalis, kurių nebegalima tinkamai išvalyti, reikia šalinti. Šias dalis reikia šalinti nepralaidžiuose maišeliuose, laikantis tokių atliekų šalinimo taisyklių.

- Retkarčiais nuvalykite siurblio korpusą drėgna šluoste.

##

Rezervuarą (1) retkarčiais išvalykite įprastu, neabrazyviniu valikliu ir palikite išdžiūti.

##

Reguliarus dulkių konteinerio ištuštinimas ir filtro valymas užtikrina optimalią siurbimo galią. Jei siurbimo našumas vis tiek nepakankamas, siur‌blį pristatykite į klientų aptarnavimo skyrių.

### Filtro išėmimas/keitimas (žr. G1-G2 pav.)

Pažeistą klostytą filtrą nedelsdami pa‌keis‌ki‌te.

- Atspauskite užraktus (7) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (6).

- Filtro laikiklį (27) sukite iki atramos kryptimi , ir filtro laikiklį kartu su klostytu filtru (28) išimkite iš siurblio viršutinės dalies (6).

- Užterštą/pažeistą klostytą filtrą (28) nuimkite nuo filtro laikiklio (27).
- Minkštu šepečiu nuvalykite klostyto filtro (28) plokšteles.
  arba
  Pažeistą klostytą filtrą (28) pakeiskite.
- Filtro laikiklį (27) uždėkite ant išvalyto/naujo klostyto filtro (28).

- Filtro laikiklį (27) kartu su klostytu filtru (28) įstatykite į siurblio viršutinę dalį ir sukite filtro laikiklį (27) iki atramos sukimosi kryptimi .

- Uždėkite siurblio viršutinę dalį (6) ir užspauskite užraktus (7).

##

Kartas nuo karto išvalykite plūdurą (29).

- Atspauskite užraktus (7) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (6).

- Filtro laikiklį (27) kartu su klostytu filtru (28) išimkite iš siurblio viršutinės dalies (6).
- Nuimkite klostytą filtrą (28) nuo filtro laikiklio (27).
- Išplaukite plūdurą (29) vandeniu.
- Filtro laikiklį (27) su klostytu filtru (28) vėl įstatykite į siurblio viršutinę dalį (6).

- Uždėkite siurblio viršutinę dalį (6) ir užspauskite užraktus (7).