# Dane techniczne

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro | GAS 20 L SFC
--- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Napięcie znamionowe | V | 220–240
Moc nominalna | W | 1200
Częstotliwość | Hz | 50–60
Pojemność zbiornika (brutto/netto) | l | 19/15
Pojemność zbiornika netto (ciecz) | l | 11,5
Pojemność worka na pył | l | 7,5
Maks. podciśnienieA)
odkurzacz | hPa | 202
turbina | hPa | 215
Maks. przepływ powietrzaA)
odkurzacz | l/s m³/s | 31,5 0,0315
turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. siła ssania | W | 245
Powierzchnia filtra fałdowanego | m² | 0,28
Klasa ochrony przeciwpyłowej |  | L
Waga zgodnie z EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Klasa ochrony |  | /I
Stopień ochrony odkurzacza |  | IPX4
Stopień ochrony wtyczki (Szwajcaria) |  | IP55

A)

  Pomiar z zastosowaniem węża o Ø 35 mm i długości 3 m

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.

System automatycznego startu/stopu odkurzaczaA)
| Napięcie znamionowe | Maksymalna moc | Minimalna moc
--- | --- | --- | ---
UE | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Dopuszczalna moc podłączanego elektronarzędzia (w zależności od kraju)