# Aufbewahrung und Transport (siehe Bild I)

- Entleeren und reinigen Sie den Behälter (1). Zur Vermeidung von Schimmelbildung sorgen Sie dafür, dass der Faltenfilter (28) und der innere Bereich des Saugers trocken sind.
- Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelhalterung (13).
- Stecken Sie das Zubehör in die dafür vorgesehenen Halterungen: Absaugadapter (18) in die Halterung (12), Fugendüse (23) in die Halterung (15), Grobschmutzdüse (22) in die Halterung (16).
- Legen Sie den Saugschlauch (17) um das Saugeroberteil in die Halterung (14) ein.
- Tragen Sie den Sauger am Tragegriff (5).
- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.
- Treten Sie zum Feststellen der Lenkrollen (9) die Lenkrollenbremse (10) herunter.