# Údržba a čištění

- Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.

- Udržujte vysavač a větrací otvory čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.

- Při údržbě a čištění vysavače noste respirátor.

Je-li nutná výměna přívodního kabelu, nechte ji provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch, abyste zabránili ohrožení bezpečnosti.

Pro údržbu prováděnou uživatelem se musí vysavač demontovat, vyčistit a provést jeho údržba, pokud je to možné, aniž by přitom vzniklo nebezpečí pro personál údržby a další osoby. Aby se předešlo případným rizikům, měl by se vysavač před demontáží vyčistit. Místnost, kde se bude vysavač demontovat, by měla být dobře větraná. Během údržby noste osobní ochranné vybavení. Po údržbě by mělo následovat vyčištění prostoru, ve kterém se údržba prováděla.
Minimálně jednou ročně proveďte prachově technickou kontrolu u výrobce nebo poučené osoby, např. na poškození filtru, těsnost vysavače a funkci kontrolního vybavení.
U vysavačů třídy L, které se nacházely ve znečištěném prostředí, by se měla vyčistit vnější strana a všechny součásti zařízení nebo je opatřit těsnicími prostředky. Při provádění údržby a oprav se musí všechny znečištěné díly, které nelze uspokojivě vyčistit, zlikvidovat. Takové díly se musejí zlikvidovat v nepropustných sáčcích v souladu s platnými předpisy pro likvidaci takového odpadu.

- Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.

##

Nádobu (1) občas umyjte běžným neabrazivním mycím prostředkem a nechte ji uschnout.

##

Pravidelným vyprazdňováním nádoby na prach a čištěním filtrů se zabezpečí optimální sací výkon. Není-li poté dosaženo sacího výkonu, je třeba vysavač dát do zákaznického servisu.

### Vyjmutí/výměna filtru (viz obrázky G1–G2)

Poškozený plochý skládaný filtr ihned vyměňte.

- Otevřete uzávěry (7) a sejměte horní díl vysavače (6).

- Otočte držák filtru (27) až nadoraz ve směru a vyjměte držák filtru společně se skládaným filtrem (28) z horního dílu vysavače (6).

- Vytáhněte znečištěný/poškozený skládaný filtr (28) z držáku filtru (27).
- Vykartáčujte lamely skládaného filtru (28) měkkým kartáčkem.
  Nebo
  Poškozený skládaný filtr (28) vyměňte.
- Nasaďte držák filtru (27) do vyčištěného/nového skládaného filtru (28).

- Vložte držák filtru (27) společně se skládaným filtrem (28) do horního dílu vysavače a držák filtru (27) otočte až nadoraz ve směru .

- Nasaďte horní díl vysavače (6) a uzavřete uzávěry (7).

##

Občas vyčistěte plovák (29).

- Otevřete uzávěry (7) a sejměte horní díl vysavače (6).

- Vyjměte držák filtru (27) společně se skládaným filtrem (28) z horního dílu vysavače (6).
- Stáhněte skládaný filtr (28) z držáku filtru (27).
- Omyjte plovák (29) vodou.
- Vložte držák filtru (27) společně se skládaným filtrem (28) znovu do horního dílu vysavače (6).

- Nasaďte horní díl vysavače (6) a uzavřete uzávěry (7).