# Υγρή αναρρόφηση

- Μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά, για παράδειγμα βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλη, διαλύτες. Μην αναρροφάτε καυτές, φλεγόμενες ή εκρηκτικές σκόνες. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα σε επικινδύνους για έκρηξη χώρους. Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.

- Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως αντλία νερού. Ο απορροφητήρας προορίζεται για την αναρρόφηση αέρα και μείγματος νερού.

## Βήματα εργασίας πριν την υγρή αναρρόφηση

- Ανοίξτε τα κλείστρα (7) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6).

- Απομακρύνετε, όταν χρειάζεται, τον σάκο αποκομιδής (20) ή τον σάκο σκόνης.
- Αδειάστε όταν χρειάζεται το δοχείο (1).

- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6) και κλείστε τα κλείστρα (7).

## Αναρρόφηση των υγρών

- Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα.

Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με έναν πλωτήρα. Όταν επιτευχθεί το μέγιστο ύψος πλήρωσης, σταματά η αναρρόφηση.

- Απενεργοποιήστε τον απορροφητήρα.

- Αδειάστε το δοχείο (1).

Για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας μετά την υγρή αναρρόφηση:

- Αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (6), αφαιρέστε το πτυχωτό φίλτρο (28) και αφήστε και τα δύο να στεγνώσουν καλά.